Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -69- | Указатель | >>>

Паровичный жирный уголь хотя, и имеет довольно большой выход летучих, но загорается несколько труднее углей марок Д и Г и горит высоким светлым, слегка коптящим пламенем.

Влажность угля колеблется от 0 до 8`%`. Теплотворная способность 5 300 - 7 100 кал. При сжигании в топке даёт хороший крепкий кокс, имеющий склонность к вспучиванию н образованию сверху плоской корки. Зольность сравнительно невысока и составляет в среднем

10 — 12`%`; шлак, получающийся при сжигании, имеет прочное пористое строение.

При хранении уголь довольно стоек по отношению к выветриванию, по частично теряет спекаемость.

Основную массу угля составляют мелкие зёрнышки размером 5 — 6 мм, среди которых содержатся в небольшом количестве крупные куски. Наибольший размер этих кусков 50 мм, цвет — тёмносерый с бархатистым блеском, строение - мелкозернистое. Крупные куски довольно непрочны, легко переходят в мелкие зёрнышки, которые уже устойчиво сохраняют свои размеры. Вес 1 м3 угля насыпью -примерно 840 кг.

По месторождению угли марки ПЖ различают: донецкие, кузнецкие, карагандинские, кизеловские, букачачинские, сучанские, воркутинские и ткварчельские.

Коксовый уголь, имея довольно высокий выход летучих веществ, весьма близок по своим свойствам к углю марки ПЖ, но несколько хуже - загорается и горит светлым пламенем средней высоты. Влажность угля очень невысока, редко превышает 3,5`%`. Тепло сворная способность 6 000 — 7 100 кал. При сжигании в топке уголь даёт крепкий, плотный кокс, растрескивающийся на крупные куски «букетами». Зольность в среднем — около 11`%`, достигая в отдельных случаях 20 — 25`%`. Шлак имеет частично пористое строение с преобладанием прочных сплавившихся кусков.

При хранении уголь марки К довольно стоек. По наружному виду значительную часть угля составляют мелкие кусочки размером 6 — 7 мм и мелочь в виде порошка. В этой массе содержится обычно немного кусков размером до 50 мм. Цвет угля тёмносерый с металлическим блеском. Вес 1 м3 насыпью — примерно 840 кг. На транспорт обычно поступают низшие сорта этого угля, загрязнённые золой и серой.

Паровичный спекающийся уголь довольно плохо воспламеняется, так как выход летучих веществ у него сравнительно невелик, и горит коротким светлым пламенем. Влажность угля составляет в среднем 3 — 3,5`%`. Теплотворная способность колеблется от 6 200 до 7 300 кал. Уголь отличается удовлетворительной спекаемостью, образуя при горении плотный кокс, растрескивающийся на крупные куски «букетами», но угли некоторых шахт дают слабо спекающиеся кокс, легко уносимый в трубу. Зольность - в среднем около 10`%`. Шлак плотный, довольно прочный, по некоторые разновидности этого угля дают жидкий заливной шлак.

При хранении уголь несколько выветривается и, саморазогреваясь, теряет спекаемость, переходя в некоторых случаях в тощий уголь.

Основную массу угля составляют мелкие кусочки пластинчатого строения размером 5 — 7 мм и мельче (порошок и пыль), а также

<<< | Оглавление | -69- | Указатель | >>>