Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -145- | Указатель | >>>

Количество раствора антинакипина, заливаемого в тендер, должно строго соответствовать установленной дозировке и количеству воды, набираемой в тендер. Поэтому каждый паровоз должен быть снабжён мерной кружкой для заливки необходимого количества антинакипина и рейкой для замера набранной в тендер воды.

Лаборатория депо, исходя из установленной дозировки антинакипина на 1 т воды и расхода воды на тяговом плече, устанавливает количество антинакипинной смеси, подлежащей выдаче на паровоз по каждой серии отдельно.

Если в оборотном депо антинакипин не выдаётся, то всё потребное на поездку количество антинакипина выдаётся в основном депо, а заливка его в тендер производится затем при каждом наборе воды в размере, пропорциональном количеству набираемой воды.

Знатные машинисты нашей страны — Герои социалистического труда тт. Лунин, Блинов, Елисеев, Виноградов и др. заливку антинакипина регулируют в точном соответствии с количеством расходуемой воды, что обеспечивает им полную чистоту котлов.

Перед каждым набором воды уровень её в тендере измеряется рейкой, таким образом определяется то количество воды, которое будет добавлено в тендер, и в соответствии с этим мерной кружкой заливается необходимая доза жидкого антинакипина или закладываются таблетки брикетированного антинакипина.

Такой способ заливки антинакипина рекомендуется всем машинистам.

В зимнее время следует обращать внимание на возможное замерзание и оседание в бидоне составных частей антинакипина. Для предупреждения этого бидоны надо хранить в тёплом месте или же перед заливкой прогревать горячей водой.

На паровозах, оборудованных водоподогревом, антинакипин вводится в бак отсека холодной воды.

При правильном использовании водоподогрева соли временной жёсткости питательной воды при нагреве её до температуры 85—90° выпадают в осадок в баке тендера, и при хорошем качестве фильтров эти осадки в котёл не попадают. Следовательно, кроме основного своего назначения — сбережения топлива путём подогрева воды отработавшим паром, устройство водоподогрева даёт еще дополнительную выгоду — подачу в котёл воды, частично очищенной от солей жёсткости.

### 6. Использование брикетированных антинакипинов

Большое удобство представляет применение антинакипинной смеси в твёрдом виде — брикетами. Для получения брикетов смесь, в состав которой обязательно должна входить кальцинированная сода, прессуется в пресс-формах. Брикеты могут изготовляться так, чтобы они по своему весу и содержанию антинакипинной смеси находились в соответствии с установленной дозировкой.

Брикеты закладываются в сетку водяного люка тендера, где они растворяются при наборе воды. Простота дозировки, удобство обращения и хранения, возможность снабжения определённым запасом

<<< | Оглавление | -145- | Указатель | >>>