Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -333- | Указатель | >>>

вёртывают пробки (заглушки) и спускной кран. Самая прочистка водяных проходов колонки производится таким же стержнем-развёрткой, какой применяется для прочистки отверстий кранов водомерного стекла. Диаметр стержня должен быть 18 — 20 мм.

### 4. Перестановка и смена круглых водомерных стёкол

Для смены или перестановки водомерного стекла оно разобщается с котлом перекрытием верхнего и нижнего кранов (фиг. 135).

> Фиг. 135. Круглое водомерное стекло

Перекос корпусов кранов водомерного стекла определяется при помощи стального контрольного стержня, проточенного по размерам водомерного стекла (фиг. 136). Для этого стержень вставляется в грундбуксы кранов на место водомерного стекла. Если геометрические оси отверстий верхнего и нижнего кранов совпадают, то зазор вокруг стержня в обеих гайках будет всюду одинаковым и, следовательно, краны будут установлены правильно. В противном случае надо отпустить гайки на шпильках, укрепляющих фланец одного из кранов,

<<< | Оглавление | -333- | Указатель | >>>