Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -540- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `VI` (Продолжение)

ОСНОВНЫЕ ДОПУСКИ ИЗНОСОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ

(из Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов)

№ по пор. | Наименование деталей | Допускаемый размер при выпуске из капитального ремонта | Допускаемый размер при выпуске из среднего ремонта | Допускаемый размер при выпуске из подъёмочного ремонта | Предельный размер, влекущий замену частей или их исправление | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
135 | Увеличение отверстий рессорного хомута и серьги по диаметру против альбомного размера | — | 3 | — | 5 | —
136 | Овальность отверстий рессорного хомута и серьги | — | 1 | 1 | 2 | —
137 | Износ валика рессорного хомута | — | 1 | 1 | 2 | —
138 | Увеличение зазора между рессорными шпинтонами и скобами против альбомного размера в поперечном направлении не более | 2 | 3 | 4 | 5 | —
| `XIX`. Тендер |  |  |  |  |
139 | Зазор между буксой и направляющей на обе стороны: |  |  |  |  |
| в продольном направлении | 2 | 2 | 3 | 4 | —
| в поперечном направлении | 2 | 3 | 4 | 6 | —
140 | Увеличение разбега подшипника на осевой шейке против альбомного размера на сторону | — | — | 2 | 6 | —
| `XX`. Тендер паровоза ФД |  |  |  |  |
141 | Разбег подшипника по шейке на сторону | Альбом | Альбом | 8 | 10 | —
142 | Натяг подбуксовой связи (распорки), где натяг предусмотрен по альбому | 6—8 | 6—8 | 3 | 1 | —
| `XXI`. Сцепление |  |  |  |  |
143 | Выработка шкворней сцепления | — | 1 | 2 | 4 | —
144 | Слабина шкворней во втулке | 1 | 2 | 2 | 4 | —

<<< | Оглавление | -540- | Указатель | >>>