Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -142- | Указатель | >>>

ства по отношению к питательной воде, то это означает, что достаточно продувкой поддерживать это соотношение, чтобы обеспечить эффективное удаление шлама.

Очевидно, что если химическим анализом котловой воды будет в дальнейшем установлено содержание не 100 —120 мг хлоридов, а выше, например 180 — 200 мг, то это свидетельствует о более насыщенном содержании солей в котловой воде, и, следовательно, недостаточности продувки. Наоборот, меньшее содержание хлоридов указывает на излишнюю продувку, которая хотя и обеспечила удаление шлама, но вызвала тепловые потери и, следовательно, излишний расход топлива.

Кроме указанных показателей лаборатория должна определять остаточную жёсткость котловой воды, которая дополнительно характеризует эффективное действие антинакипинов. Обычно при нормальной котловой обработке воды остаточная жёсткость котловой воды не должна превышать одного градуса.

Для паровозов с конденсацией пара и оборудованных водоподогревом определяется содержание масла в котловой воде в миллиграммах на 1 л.

### 3. Отбор проб котловой воды

Проверка правильности выполнения продувок и применения антинакипинов производится путём лабораторных анализов котловой воды.

Отбор проб котловой воды для химического анализа должен производиться дозировщиками в следующие сроки:

а) для поездных паровозов — после каждого рейса паровоза;

б) для маневровых паровозов и паровозов на вспомогательных работах — не реже одного раза в сутки.

Отбор проб на содержание масла должен производиться не реже чем через 1 000 км пробега паровоза.

Отбор проб производится из нижнего водопробного крана по прибытии паровоза в депо не ранее чем через 10—15 мин. после последней подкачки воды в котёл.

Важнейшим условием эффективного контроля за состоянием котла и режимом котловой обработки воды является правильное установление норм качества котловой воды (по натронному числу и содержанию хлоридов), основанное на результатах тщательно проведённых практических испытаний.

Только располагая проверенными практикой нормами, машинист и работники лабораторий могут успешно контролировать режим обработки воды и своевременно принимать меры к устранению обнаруженных химическими анализами ненормальностей.

### 4. Регулирование питания котла антинакипинами

Следует указать, что при наличии питательных вод, вызывающих коррозию котельного металла, нормы натронного числа назначаются не только в пределах, обеспечивающих выпадение осадков в виде шлама, но и для поддержания несколько повышенной щёлочности воды с целью защиты от действия коррозии. В этих случаях натронное число должно быть не менее 50 при содержании хлоридов в котловой воде до

<<< | Оглавление | -142- | Указатель | >>>