Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -175- | Указатель | >>>

ходит в котёл. Всасывающие рукава при этом присоединяются обычным путём к кранам, расположенным на кожухе топки.

Приспособление, предложенное т. Галкиным, состоит из двух дисков, которые вставляются внутрь золотниковых втулок после выемки оттуда золотников (фиг. 93). По окружности дисков ставится промасленная плетёнка, которая и обеспечивает необходимое уплотнение. Через наружный диск проходит труба, по которой производится подача воды от установки тёплой промывки. В той части трубы, которая расположена между дисками, имеются вырезы для выхода воды в золотниковую коробку. Один конец трубы наглухо приварен к шайбе внутреннего диска, а второй имеет свободный выход наружу со штуцером, к которому и привертывается рукав напорной линии. Внутренняя напорная труба проходит через вторую уплотняющую трубку, предупреждающую возможность обратного вытекания воды через зазоры наружного диска. Трубы соединяются между собой гайкой с уплотняющей прокладкой. После установки прибор укрепляется упорной планкой, которая надевается на шпильку фланца золотниковой коробки.

> Фиг. 92. Соединение рукавов при промывке элементов

Промывка элементов при помощи приспособления т. Галкина выполняется в следующем порядке (фиг. 94).

1. Отнимают золотниковые крышки и вынимают самые золотники.

2. Собирают и устанавливают направляющие приспособления для промывки в обе золотниковые коробки и закрепляют их упорными планками на шпильках у фланцев золотниковых крышек.

3. Присоединяют оба циркуляционных рукава от нагнетательной линии тёплой промывки к штуцерам направляющих приспособлений, вставленных внутрь золотниковых коробок.

<<< | Оглавление | -175- | Указатель | >>>