Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -518- | Указатель | >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ `III`

## ЭКВИВАЛЕНТЫ ТОПЛИВА ДЛЯ ПАРОВОЗОВ

№ по пор. | Наименование топлива | Эквивалент | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
1 | Мазут топочный | 1,057 | Средний
2 | Мазут топочный | 0,982 | Высоковязкий
3 | Подмосковный уголь | 0,263 | Средний
4 | Черновский уголь | 0,310 | —
5 | Челябинский уголь | 0,382 | —
6 | Богословский уголь | 0,281 | —
7 | Артёмовский уголь | 0,330 | —
8 | Кизил-Кия | 0,334 | —
9 | Сулюкта | 0,335 | —
10 | Донецкий уголь марки Д | 0,446 | —
11 | » » » Г | 0,554 | —
12 | » » » ПЖ | 0,643 | —
13 | » » » ПЖ/п.к. | 0,581 | Пониженного качества
14 | » » » К | 0,657 | —
15 | » » » ПС | 0,663 | —
16 | » » » ПС/п.к. | 0,590 | Пониженного качества
17 | » » » Т | 0,624 | —
18 | Антрацит марок АП и АК | 0,649 | —
19 | » » АМ | 0,512 | —
20 | » » АРШ | 0,534 | —
21 | » » АС, АЗ, АШ | 0,360 | —
22 | Черногорский уголь | 0,487 | —
23 | Черемковский уголь | 0,443 | —
24 | Кизеловский уголь | 0,455 | —
25 | Тквибульский уголь | 0,434 | —
26 | Букачачинский уголь | 0,554 | —
27 | Кок-Янгакский уголь | 0,436 | —
28 | Кольчугинский уголь | 0,620 | —
29 | Киселевский уголь | 0,540 | —
30 | Кемеровский уголь | 0,615 | —
31 | Прокопьевский уголь | 0,642 | —
32 | Аижерский уголь | 0,659 | —
33 | Судженский уголь | 0,651 | —
34 | Карагандинский уголь | 0,609 | Средний
35 | Карагандинский уголь | 0,434 | Пласт Н. Марианна
36 | Сучанский уголь | 0,643 | —
37 | Шлакоотсев—изгарь | 0,165 | —
38 | Дрова | 0,094 | С влажностью 33`%`

<<< | Оглавление | -518- | Указатель | >>>