Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -6- | Указатель | >>>

необходимые условия для нормальной работы по обслуживанию паровоза и для возможности тщательной проверки всех частей и механизмов паровоза (в соответствии с указаниями § 516 и 540 — 543 Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов);

д) проверять состояние и работу паровоза и всех его частей и механизмов, выявляя заблаговременно все мелкие неисправности, предупреждая, таким образом, их дальнейшее развитие, ненормальный износ и порчу частей (в соответствии с указаниями § 510—521 Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов);

е) производить с помощником и кочегаром весь необходимый текущий ремонт, выполнение которого возложено на паровозные бригады, поддерживая таким путём постоянно исправное состояние паровозов в период пробега между промывками (согласно указаниям п. «в» введения и § 548 Правил текущего ремонта, ухода и содержания паровозов) ;

ж) при выполнении промывочного и подъёмочного ремонта вместе со своей бригадой принимать участие в работе комплексной бригады по ремонту паровоза в объёме, установленном начальником депо и старшим машинистом;

з) перед наступлением зимнего периода организовать вместе с остальными прикреплёнными бригадами своевременную и доброкачественную подготовку и отепление своего паровоза, в течение всего зимнего периода бережно содержать отеплительное оборудование, а по окончании зимы аккуратно снять его и сдать на хранение вц кладовую депо;

и) повышать квалификацию своего помощника, обучая его вождению поездов и доверяя ему управление локомотивом под своим наблюдением и под свою личную ответственность.

### 3. Ответственность паровозного машиниста

Паровозные машинисты вместе со своими бригадами и во главе со старшим машинистом несут всю полноту ответственности в судебном и административном порядке за исправное состояние и сохранность прикреплённого к ним паровоза как за государственное имущество оборонного значения.

Каждый машинист отвечает:

а) за нарушение графика движения поездов, невыполнение норм технической скорости, опоздания на перегонах и задержки на станциях, допущенные по вине паровозной бригады;

б) за случаи брака в работе паровоза в пути, за аварии и крушения, происшедшие по вине машиниста и бригады;

в) за задержки паровоза под техническими операциями, вызванными нераспорядительностью машиниста или неправильной организацией работы в его бригаде;

г) за происшедший по вине паровозной бригады ненормальный износ и порчу каких-либо частей и механизмов на прикреплённом к нему паровозе;

<<< | Оглавление | -6- | Указатель | >>>