Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -376- | Указатель | >>>

производят проверку тендера, смазку букс и заправку приборов освещения (фиг. 167).

> Фиг. 165. Порядок приёмки и осмотра в депо паровозов серии Су и Э

> Фиг. 166. Порядок приемки и смазки паровоза помощником машиниста

Выполнение межпоездного осмотра паровоза в соответствии с приведенными схемами, разработанными на основе анализа опыта передовых машинистов-кривоносовцев, полностью оправдало себя на практике и рекомендуется всем паровозникам.

### 4. Последовательный порядок межпоездного осмотра паровоза при приемке его на станционных путях

При кольцевой езде, как известно, приёмка паровозов в ряде случаев производится непосредственно на станционных путях. Таким же образом выполняется приёмка паровозов, выполняющих маневровую работу.

<<< | Оглавление | -376- | Указатель | >>>