Руководство паровозному машинисту

<<< | Оглавление | -68- | Указатель | >>>

Таблица 1. Каменные угли

Обозначение марки | Наименование сорта или марки | Содержание летучих в `%` | Характер лабораторного коксового королька
Д | Длиннопламенный | Более 42 | Неспекающийся порошкообразный или слипшийся
Г | Газовый | 35—44 | Спекшийся, сплавленный, иногда вспученный (рыхлый)
ПЖ | Паровичный жирный | 26—35 | Спекшийся, сплавленный, плотный или умеренно плотный
К | Коксовый | 18—26 | То же
ПС | Паровичный спекающийся | 12—18 | Спекшийся или сплавленный от плотного до умеренно плотного
Т | Тощий | Менее 17 | Неспекшийся, порошкообразный или слипшийся

Длиннойламенный уголь, отличаясь высоким выходом летучих, легко загорается и горит сильно коптящим пламенем. Влажность в среднем равна 10— 13`%`. Теплотворная способность 5 000 — 6 000 кал. При сжигании в топке совершенно не спекается. Зольность умеренная, примерно 10 — 12`%`. При горении в большинстве случаев образуются порошкообразная зола и в некоторой части рыхлый, легко рассыпающийся шлак.

В основной массе уголь представляет собой куски, средний размер которых колеблется от 30 до 40 мм. Наибольший размер кусков доходит до 200 мм. Цвет кусков серовато-тёмный. Вес 1 м3 насыпью составляет примерно 800 кг.

Угли марки Д разделяются на донецкие, кузнецкие, хакасские и черемховские.

Газовый уголь по своим свойствам близко подходит к углю марки Д. Легко загорается, горит коптящим пламенем. Влажность в среднем невелика, редко превышает 12`%`. Теплотворная способность колеблется от 5 100 до 7 000 кал. При сжигании в топке хотя и спекается, но даёт очень хрупкий кокс. Зольность сравнительно невысока и в среднем равно 6-10`%`. При горении угля получается мелкий рыхлый шлак с частичным содержанием порошкообразной золы. При хранении выветривается, теряет спекаемость.

В основной массе уголь представляет собой куски, средний размер которых колеблется в пределах 30 — 35 мм. Наибольший размер кусков доходит до 200 мм. Цвет кусков тёмносерый, почти переходящий в черный,

Вес 1 м3 насыпью — примерно 825 кг.

Угли марки Г разделяются на донецкие, кузнецкие, среднеазиатские, сучанские и тквибульские.

<<< | Оглавление | -68- | Указатель | >>>